`verilator_config

lint_off -rule PINCONNECTEMPTY -file "*/el2_ifu_iccm_mem_wrapper.sv"

lint_off -rule WIDTHTRUNC -file "*/el2_ifu_iccm_mem_wrapper.sv"

lint_off -rule IMPORTSTAR -file "*/el2_mem_if.sv"
