edcl 192.168.0.170
# Do not enable (set to 1) register 4h bit [11] for Asymmetric  PAUSE support. 
wmdio 1 0x4 0x01e1
wmdio 1 0x1c 0x0080
# Set Default values
wmdio 1 0xB 0x8104
wmdio 1 0xC 0x7777
wmdio 1 0xB 0x8105
wmdio 1 0xC 0x7777
after 100
wmdio 1 0xB 0x0104
mdio 1 0xD
wmdio 1 0xB 0x0105
mdio 1 0xD
after 100
mem 0x80001800 64
