<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TSSOP14">
<description>&lt;b&gt;14-Lead Thin Shrink Small Outline Package [TSSOP]&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Analog Devices .. 780914713ADD8704_0.pdf</description>
</package>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;14-Lead Narrow-Body SOIC&lt;/b&gt; (SO-14)&lt;p&gt;
Source: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/SSM2166.pdf</description>
</package>
<package name="SC-70-5">
<description>Sometims,The name of footprint is SOT353.</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="OP">
<pin name="IN+" direction="in"/>
<pin name="IN-" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="PWR+-">
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="AMPLIFIER-LM321MF">
<pin name="IN+" direction="in"/>
<pin name="IN-" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="V+" direction="pwr"/>
<pin name="V-" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MAX4234" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Precision Micropower, Low Noise CMOS, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8603_8607_8609.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="OP"/>
<gate name="B" symbol="OP"/>
<gate name="C" symbol="OP"/>
<gate name="D" symbol="OP"/>
<gate name="P" symbol="PWR+-"/>
</gates>
<devices>
<device name="RU" package="TSSOP14">
<connects>
<connect gate="A" pin="IN+" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="IN-" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="OUT" pad="1"/>
<connect gate="B" pin="IN+" pad="5"/>
<connect gate="B" pin="IN-" pad="6"/>
<connect gate="B" pin="OUT" pad="7"/>
<connect gate="C" pin="IN+" pad="10"/>
<connect gate="C" pin="IN-" pad="9"/>
<connect gate="C" pin="OUT" pad="8"/>
<connect gate="D" pin="IN+" pad="12"/>
<connect gate="D" pin="IN-" pad="13"/>
<connect gate="D" pin="OUT" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="V+" pad="4"/>
<connect gate="P" pin="V-" pad="11"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MF" value="ALTERA CORPORATION"/>
<attribute name="MPN" value="AD8609ARUZ"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1464994"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="59K6934"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MAX4230" prefix="U" uservalue="yes">
<description>310020013</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AMPLIFIER-LM321MF"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SC-70-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="IN+" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="V+" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="V-" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="LMV321IDCKR"/>
<attribute name="VALUE" value="LMV321IDCKR-sc70-5"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
