<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SO8">
<description>&lt;b&gt;8-Lead Small Outline IC&lt;/b&gt; (SO-8)&lt;p&gt;
Source: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/703465986AD8611_2_0.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ADA4940">
<pin name="IN-"/>
<pin name="VOCM"/>
<pin name="+VDD"/>
<pin name="OUT+"/>
<pin name="IN+"/>
<pin name="DIS"/>
<pin name="-VSS"/>
<pin name="OUT-"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ADA4940">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADA4940"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+VDD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="-VSS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="DIS" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="IN+" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="IN-" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT+" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT-" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VOCM" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
