<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SKHMPXE010">
<description>&lt;b&gt;6.2 X 6.5mm TACT Switch (SMD)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www3.alps.co.jp/WebObjects/catalog.woa/PDF/E/Switch/Tact/SKHM/SKHM.PDF</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NORMOPEN_SHIELD">
<pin name="1.1" direction="pas"/>
<pin name="1.2" direction="pas"/>
<pin name="2.2" direction="pas"/>
<pin name="2.1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CKN9104CT-ND" prefix="S">
<description>http://www.digikey.com/product-detail/en/c-k-components/PTS525SM15SMTR2-LFS/CKN9104CT-ND/1146923</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NORMOPEN_SHIELD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SKHMPXE010">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1.1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="1.2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="2.1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="2.2" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="S"/>
<technology name="U"/>
<technology name="W"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
