[wavedrom, ,svg]
....
{reg: [
  {bits: 7,  name: 'opcode',    attr: ['7', 'SYSTEM']},
  {bits: 5,  name: 'rd',        attr: ['5', '0']},
  {bits: 3,  name: 'funct3',     attr: ['3', 'PRIV']},
  {bits: 5,  name: 'rs1',       attr: ['5', 'gaddr']},
  {bits: 5,  name: 'rs2',       attr: ['5', 'vmid']},
  {bits: 7,  name: 'funct7',     attr: ['7', 'HINVAL.GVMA']},
]}
....