//## 15.5 Half-Precision Floating-Point Classify Instruction

[wavedrom, ,svg]
....
{reg: [
  {bits: 7, name: 'opcode', attr: ['7', 'OP-FP']},
  {bits: 5, name: 'rd',     attr: ['5','dest']},
  {bits: 3, name: 'rm',     attr: ['3','001']},
  {bits: 5, name: 'rs1',    attr: ['5', 'src']},
  {bits: 5, name: 'rs2',    attr: ['5','0']},
  {bits: 2, name: 'fmt',    attr: ['2','H']},
  {bits: 5, name: 'funct5', attr: ['5','FCLASS']},
]}
....